减法：

0000 0E01 8190 0088 0000 0E00 A0B5 5402 0000 0E00 10F0 0002 0029 0301 31E0 0008

MOV R1,100

MOV R2,4

MOV R3,100

LDMC

RET

MOV R0,0010

MOV [1200],R0

MOV R1,1110

NOP

NOP

RET

E826

D410 1200

传送指令

0000 0E00 80C0 0080 0029 0300 30A0 0008

转移指令

0000 0E01 9190 0088 0029 03E0 A0B5 5402 0029 0300 30F0 5000

任务书：

减法指令

0000 0E00 A0B5 5402 0000 0E00 10D0 0082 0000 0E00 80B0 0008 0029 0301 31E0 0008

传送指令(bug版---> DR+MEM ->AR 没有D+B功能 )：

0000 0E00 90B0 5402 0000 0E00 10F0 0002 0000 0E00 00F0 0000 0000 0E00 A0B5 5402

0000 0E00 B030 5400 0000 0E00 10D0 0082 0029 0300 1020 0010

传送指令：

0000 0E00 80B0 0008 0000 0E00 A0B5 5402 0000 0E00 30E0 0000 0000 0E00 A0B5 5402

0000 0E00 10F0 0002 0000 0E00 00F0 0000 0000 0E00 90B0 0002 0029 0300 1020 0010

转移指令（IP-DISP版）：

0000 0E01 9190 0088 0000 0E00 A0B5 5402 0023 83E1 31D6 6000 0029 0300 9080 0000